**Требования к документам о подготовке а/ц.**

Организация предоставляемая авто или жд цистерны под погрузку реактивных топлив (ТС-1, РТ, ДЖЕТ-А1) или иных топлив (Бензин, ДТ, и.т.д) обязана предоставить акт ВУ-20 годности на автоцистерны с указанием:

-ранее перевозимого груза;

- № автоцистерны на которую выдается АКТ

- ГОСТа и №номера операции при подготовке авто или жд цистерны к наливу;

- указание нефтепродукта под который подготовлена автоцистерна **(*обобщенные понятия, типа: годна под налив светлых НП недопустимы!!!*)**;

- фамилия ответственного от ППС;

- подпись приемосдатчика, грузоотправителя или водителя

При отсутствии акта годности ВУ-20 - предоставляется **справка о чистоте тары**  - (справка о готовности автоцистерны к наливу и перевозки авиакеросина РТ, ТС-1, ДЖЕТ- А)

Так же в акте или справке должно быть четко прописано что данная автоцистерна годна под налив **того нефтепродукта, под налив которого она готовится** **(*обобщенные понятия, типа: годна под налив светлых НП недопустимы!!!*)**

В актах и справках обязательное наличие печати ППС и подписи всех участников процесса.